**Что такое автомат?**

**Автомат –** это ручное индивидуальное автоматическое огнестрельное оружие, предназначенный для поражения живой силы противника и способное создавать большую плотность огня.

Разборка автомата Калашникова может быть неполной и полной.

Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей миханизма.

****

**Оновной адрес организации**

**347913, г. Таганрог,**

**ул. Комарова, 30.**

**Тел/факс:8-8634-33-16-11**

**Электронная почта:**

[**goulic\_ped\_tagan@rostobr.ru**](mailto:goulic_ped_tagan@rostobr.ru)

**ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей-интернат»**

**ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА**

**Тема:«ИСТОРИЯ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА И ЗНАЧИМОСТЬ ЕГО В МИРЕ»**

**Автор работы:**

**Белкин Евгений**

**9 «В» класс**

**Научный руководитель:**

**Терещенко Анатолий Анатольвич**

**Учитель ОБЖ**



Михаил Тимофеевич Калашников – легендарный советский и российский конструктор, создатель автомата Калашникова, который знаком жителям всех мировых государств. Созданный конструктором-оружейником АК-47 стал символом мощи Советской армии, эталоном надежности и эффективности и самым известным советским, а затем и российским брендом за границей.

Любить АК есть за что: он работает в любых погодных условиях,безотказно стреляет, даже угодив в болото или упав на твердую поверхность с большой высоты.

**Разновидности автомата калашникова:**

АК-47.

АКС. Приставка «С» расшифровывалась как «складной» (имеется в виду приклад). Сам приклад был уже не деревянным, а из металла.

АКМ. Буква «М» означает «модернизированный». Если сравнивать с АК-47, этот автомат вышел более комфортным и лёгким, имел улучшенные показатели дальнобойности.

АК-74. Произошёл переход на малоимпульсные патроны, а именно 5,45 мм.

Современная «сотая» серия. Сюда относят винтовки АК 101-109, созданные на основе конструкции АК-74М.

АК-12. Эту винтовку можно назвать последней, самой современной из всего модельного ряда АК.

**Характеристики автомата Калашникова:**

КАЛИБР  
5,45 мм  
НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПУЛИ  
900 м/с  
ТЕМП СТРЕЛЬБЫ  
600 выстрелов в минуту  
ДЛИНА СТВОЛА  
415 мм  
ВМЕСТИМОСТЬ МАГАЗИНА  
30 патронов  
ПРИЦЕЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ  
1000 м  
ДАЛЬНОСТЬ ПРЯМОГО ВЫСТРЕЛА  
440 м (по грудной фигуре)  
РЕЖИМ ОГНЯ  
одиночный, автоматический  
МАССА  
3,9 кг (со снаряжённым магазином)

